







无线电台识别码核发附件材料
--无线电台识别码核发（国家级权限）











发布日期：2024.3.1
实施日期：2024.3.1
发布机构：工业和信息化部（无线电管理局）


[bookmark: _Toc1642574404_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1131155215_WPSOffice_Level1]附录1
[bookmark: _Toc879246642]由省（自治区、直辖市）无线电管理机构、
[bookmark: _Toc1917485788]国务院有关部门的无线电管理机构
[bookmark: _Toc1911286230][bookmark: _GoBack]实施核发的相关规定及示例

一、在船舶、航空器、铁路机车（含动车组列车，下同）
上设置、使用制式无线电台应当符合国家有关规定，由国务院有关部门（主要包括交通运输部、农业农村部、中国民用航空局、国家铁路局等相关主管部门）的无线电管理机构实施许可（制式无线电台是指为确保船舶、航空器的安全，在制造完成时必须安装在其上的无线电通信设备；也指按照统一规格装配在铁路机车（含动车组列车）上的无线电通信设备），需要使用无线电台识别码的，同时核发无线电台识别码。如交通运输部、农业农村部实施核发的AIS船舶制式无线电台识别码。
    二、申请核发除本附录第一条及由工业和信息化部实施核发的无线电台识别码外的其他无线电台识别码，由省（自治区、直辖市）无线电管理机构实施核发。其中，设置、使用有固定台址的无线电台（站），由无线电台（站）所在地的省（自治区、直辖市）无线电管理机构实施无线电台识别码核发；设置、使用没有固定台址的无线电台，由申请人住所地的省（自治区、直辖市）无线电管理机构实施无线电台识别码核发。如申请核发发射功率为15瓦以下的不涉及国家主权、安全的短波无线电台（站）（含业余无线电台）的无线电台识别码，但按照有关规定应当由国务院有关部门无线电管理机构实施核发的制式无线电台（站）的无线电台识别码除外。
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[bookmark: _Toc663151292_WPSOffice_Level1]附录2
[bookmark: _Toc2080154720]无线电台识别码（业余无线电台除外）
[bookmark: _Toc1672770610]申请材料参考模板
申请材料参考模板如下：
[bookmark: _Toc1697927995]XX关于申请核发XX无线电台识别码的函

工业和信息化部：
（正文部分应简要介绍相应无线电台（站）设置、使用单位（公司、自然人）的基本情况，并说明同时申请无线电台识别码，简要说明拟设置、使用的无线电台（站）的地点、具体用途、使用频率（含已获频率使用许可情况，豁免无线电频率使用许可的应加以说明）、无线电发射设备型号核准情况、技术人员保障、主要技术方案、电磁环境、启用时间等）
【举例】
            单位成立于        年，主要从事        ，因        业务的需要（本人        ，身份证号       ，因        的需要），特申请在        地区        地址（经纬度坐标），设置使用        无线电台（站），同时申请无线电台识别码，以便满足        业务需求。
依据《中华人民共和国无线电频率使用许可证》（XXX〔XXXX〕XXX号）（或《XXX关于XXX的批复》（XXX〔XXXX〕XXX号）），拟设台（站）使用频率范围（频点）为        ；台站使用的无线电发射设备已取得无线电发射设备型号核准（无线电发射设备型号核准证号：XXX）。经过我单位相关技术论证，拟设置的无线电台（站）具备能够保证无线电台（站）正常使用的电磁环境，所用技术方案可行，台址选取符合城乡规划。我单位将指定熟悉无线电管理规定、具备相关专业技能的人员进行无线电台（站）管理。（同时，我单位拟使用无线电台开展XXX工作，需要申请无线电台识别码）。在设置、使用无线电台（站）期间，定期维护无线电台（站），保证其性能指标符合国家标准和国家无线电管理的有关规定，遵守国家环境保护的规定，采取必要措施防止无线电台发射产生的电磁辐射污染环境。相关材料见附件。
此函（妥否，请批复）。

[bookmark: _Toc243481850]附件：1. 无线电台设置使用许可（识别码核发）申请表
（一份）
[bookmark: _Toc1265892088_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1101998904]2. 无线电频率使用许可证/无线电频率使用批准
   文件（一份）
[bookmark: _Toc54403771_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1465053630]3. 无线电发射设备型号核准证（一份）
[bookmark: _Toc796732561_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1528212726]4. 申请人基本情况及证件材料（一份）
[bookmark: _Toc1925756194_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1437081463]5. 地面无线电台（站）的具体用途和技术方案相  
   关材料（一份）
[bookmark: _Toc1094850715][bookmark: _Toc2109616720_WPSOffice_Level1]6. 电磁环境测试报告或不提出排除有害干扰要
   求的承诺书（一份）



                          申请人签字（签章）：                
日期：   年    月   日


（联系人及电话：XXX/XXXXXXXX）

[bookmark: _Toc1852817207]备注：
    1.若为线上申请，请提交所有申请材料原件的扫描件；若为线下申请，请提交所有申请材料原件或加盖公章（如为自然人，则签字）的复印件。
2.申请正文内容及所附材料依申请类型（首次申请、延续申请、变更/增加申请、注销申请）按正文“十一 申请无线电台识别码核发需要提交的材料”→“子项一：无线电台识别码核发申请（业余无线电台除外）”提供。
3.如果相应申请事项比较单一，申请材料可适当简化，可将附件相关材料纳入申请函正文中，无须单独列为附件。

附件1
[bookmark: _Toc1281727922][bookmark: _Toc1643328094]地面无线电台设置、使用（识别码核发）申请表
说明：以下样表供行政相对人申请工业和信息化部实施的无线电台识别码核发时参考使用。样表：短波水上相关业务无线电台识别码核发申请表
[image: 3.地面无线电台（站）设置使用申请表-水上移]

附件2
无线电频率使用许可证/无线电频率使用批准文件
[image: ]
图2-1 无线电频率使用许可证——（封面）
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图2-2 无线电频率使用许可证——（正文）
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图2-3 无线电频率使用批准文件












附件3
[bookmark: _Toc1345338369]无线电发射设备型号核准证
说明：工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证样式如下:
[image: ]
图3-1 旧版无线电发射设备型号核准证首页
[image: ]
图3-2 旧版无线电发射设备型号核准证正页
[image: ]
图3-3 新版无线电发射设备型号核准证主页（自2023年12月1日起实施）
[image: ]
图3-4 新版无线电发射设备型号核准证附页一（自2023年12月1日起实施）
[image: ]
图3-5 新版无线电发射设备型号核准证附页二（自2023年12月1日起实施）


附件4
[bookmark: _Toc513627966]申请人基本情况及证件材料
说明：申请人基本情况及证件材料应包括申请人基本信息和申请人熟悉无线电管理规定、具备相关业务技能的人员情况的说明材料。
[bookmark: _Toc1498489179][bookmark: _Toc349850351_WPSOffice_Level1]  一、申请人基本情况
本部分主要介绍申请人属性（性质），主要职责（经营范围），以及隶属关系等。
若申请人为自然人，主要介绍身份证号、住所地、户籍、学历等情况。
[bookmark: _Toc898250766][bookmark: _Toc1728906485_WPSOffice_Level1]  二、申请人开展相关无线电业务的能力
（一）熟悉无线电管理规定、具备相关业务技能的人员情况说明和相应材料（包括熟悉无线电业务的专业技术人员人数、学历及职称等，以及证明相关人员为申请单位正式员工的有关材料；自然人申请的，应提交申请人具备无线电业务能力的证明材料）；
（二）必要资金（企业注册资本）情况；
（三）无线电管理措施（在台站使用、干扰应对等方面
的措施）。
[bookmark: _Toc428735249][bookmark: _Toc680611569_WPSOffice_Level1]  三、相关身份证明
如申请人身份证、包含统一社会信用代码信息的相关证书复印件或扫描件等。
如申请人为单位或公司的，还应提供经办人的身份证明信息，以及委托经办人负责申请工作的委托书（加盖公章）或经办人为申请单位正式员工的证明材料。

【举例】
[bookmark: _Toc1190238802]申请人基本情况及证件材料
[bookmark: _Toc1213841060][bookmark: _Toc1810861525_WPSOffice_Level1]一、申请人基本情况
             单位成立于   年，主要从                   事            工作，主要经营范围为           。我单位是            下属事业单位/我公司是（国有/民营/混合所有制/其他（请列明））企业。（本人          ，身份证号            ，住所地           ，户籍      ，学历     。）
[bookmark: _Toc1077643332][bookmark: _Toc1275415938_WPSOffice_Level1]二、申请人开展相关无线电业务的能力
我单位现有员工    人，技术岗位员工    人，负责无线电管理相关工作技术员工    人。无线电管理相关技术人员学历、职称、主要职责信息如下（或见下表），同时列出上述无线电管理技术人员为申请单位正式员工的有关材料。
我单位设置、使用的无线电台（站）所需资金为财政拨款，所建无线电台（站）项目已获           立项批复/（我单位设置、使用无线电台（站）所需资金为公司自筹，公司注册资本    万元。）
我单位制定了下列无线电管理措施（如责任到人、值班制度等），用于保证所建无线电台（站）正常运行，并在出现无线电有害干扰问题时第一时间予以解决。
（如申请人为自然人，本人熟悉无线电管理规定，具备               无线电           业务技能；目前具有下列无线电管理措施（如        ），用于        ）
[bookmark: _Toc1113999429]三、相关身份证明
根据申请人情况据实提供。


附件5
[bookmark: _Toc1272779091]地面无线电台（站）的具体用途和技术方案
[bookmark: _Toc370472981]相关材料
说明：相应地面无线电台（站）的具体用途和技术方案应包括以下要点：
1、 [bookmark: _Toc668908833][bookmark: _Toc611140434_WPSOffice_Level1]拟设置、使用地面业务无线电台（站）的具体用途
本部分应描述拟设置、使用相应地面业务无线电台（站）的具体用途。
2、 [bookmark: _Toc810937463][bookmark: _Toc968075816_WPSOffice_Level1]具体技术方案
本部分应描述拟设置、使用相应地面业务无线电台（站）的技术方案，组网使用的台（站）应一并说明通信网技术方案。
应在技术方案中说明：系统基本情况介绍，系统各部分功能介绍，设备射频技术参数，拟采用的通信技术体制，拟使用地点和通信范围，具体施工情况介绍，工程建成后拟采取的干扰保护和控制措施及系统运维措施，其他需要说明的内容。
3、 [bookmark: _Toc548596799_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc805774500]电磁环境条件
本部分应根据电磁环境测试报告，说明拟设置、使用地面业务无线电台（站）站址的电磁环境满足使用要求。
设置、使用广播电视地面无线电台（站）等只具有发射功能的无线电台（站）、地面公众移动通信基站、无固定台址的地面无线电台（站），以及承诺不向无线电管理机构提出排除有害干扰要求的地面无线电台（站），可以不提交相关报告。申请设置、使用《航空无线电导航台（站）电磁环境要求》（GB 6364-2013）中载明的只具有发射功能的无线电台（站），应当提交电磁环境测试报告。
4、 [bookmark: _Toc1033861274_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2023402]其他材料
建设需要电磁环境特殊保护的项目，应提交选址前进行电磁兼容分析和论证的报告，以及征求并采纳无线电管理机构意见的材料。（备注：未进行电磁兼容分析和论证，或者未征求、采纳无线电管理机构意见的，不得向无线电管理机构提出排除有害干扰的要求）





附件6
[bookmark: _Toc665943551]电磁环境测试报告或不提出排除有害干扰要求的承诺书（示例）
材料1：
[bookmark: _Toc1685021142]电磁环境测试报告（示例）

	测试委托单位
	XXXXXXXX

	测试名称
	设置、使用XXXX台（站）电磁环境测试

	测试时间
	XXXX年XX月XX日

	原始资料
	频谱图XX幅

	分析结论
	该地点电磁环境可以满足设置、使用
XXXX台（站）的要求

	测试人员
	XXX、XXX、XXX（签名）

	报告编写
	XXX（签名）

	审  核
	XXX（签名）

	批  准
	XXX（签名、盖测试单位公章）


[bookmark: _Toc1919509190][bookmark: _Toc1358576573_WPSOffice_Level1]一、测试目的
根据XXX单位的要求，为其拟在XXX地址设置XXX台（站）的站址进行电磁环境测试，分析其电磁环境是否符合设台需求。
[bookmark: _Toc646803229_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc429746133]二、设台参数及电磁环境保护要求
设台单位名称：XXX
地点：XXX
经纬度：东经XXX°XX′XX＂、北纬XX°XX′XX＂
海拔：XXX米
中心频率：XXXMHz
中频带宽：XXX MHz
接收机灵敏度：XXX dBm
天线增益：XXX dBi
馈线损耗：XXX dB
根据拟设置、使用台（站）的接收系统灵敏度或相关标准规范，分析计算出电磁环境保护要求，并给出对应的拟设置、使用台（站）的接收系统允许最大噪声/干扰电平。
[bookmark: _Toc51269790_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1617692215]三、测试系统
（一）测试系统框图
（二）测试设备参数
天线：XXX天线，增益GA=XXX dBi。
低噪放：增益GL=XX dB，噪声温度XXX K。
频谱仪：XXX型号，灵敏度XXX dBm/XXX kHz。
电缆：XXX型号测试电缆X米，衰减L= X dB。
（三）计算测试系统灵敏度
计算测试系统折算至拟设置、使用台（站）的接收系统中频带宽的灵敏度；
计算测试系统灵敏度是否优于拟设置、使用台（站）的接收系统允许最大噪声/干扰电平。
根据计算，测试系统灵敏度（XXX dBm/XX MHz或XX kHz）优于接收系统允许最大噪声/干扰电平XX dB，因此测试系统灵敏度符合测试要求。
[bookmark: _Toc241523912_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1444796152]四、测试程序
（一）测试方法
描述测试方法。
（二）测试条件
描述测试时间、具体位置、测试时环境情况等。
（三）测试过程
描述测试过程。
[bookmark: _Toc1896445579_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2127674128]五、测试结果
附上现场工作图及测试结果频谱图，并简要描述频谱图反映的信息。必要时还应给出测试点周边的天际线角度。

[image: ]
……
[bookmark: _Toc1107883085_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1861174065]六、分析计算
对所测得的频谱图进行分析。
结合测试系统接收天线增益、馈线损耗等因素，对测试结果进一步折算，并将折算结果与待测系统允许最大噪声/干扰电平进行比对。
计算得到的到达XXX系统天线口面处的噪声/干扰电平为XXX dBm/XX MHz或XX kHz，低于上文计算的系统最大允许干扰电平XX dB。因此，本地的电磁环境可以满足设置、使用XXX台（站）的电磁环境要求。
[bookmark: _Toc1170391092_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc399311408]七、结论
经过电磁环境测试、分析、计算，测试地点的电磁环境可以满足XXX单位在该地点设置、使用XXX台（站）的使用需要。

备注：电磁环境测试报告格式仅供参考，但内容应包括以上要素。


材料2：
[bookmark: _Toc1445244110]XXX关于不提交电磁环境测试报告的承诺书（示例）

我单位（自然人）承诺在XXX（地区）范围内设置、使用的XXX（通信系统）在运行期间，不向工业和信息化部提出排除有害干扰的要求。

[bookmark: _Toc503201107_WPSOffice_Level1]                       申请人签字（签章）：                
日期：   年    月   日

（备注：申请无线电台（站）设置、使用许可时，不向工业和信息化部提出排除有害干扰要求的，应提交加盖申请人公章（自然人签字）的不向工业和信息化部提出排除有害干扰要求的承诺书。）


[bookmark: _Toc103359679]附录3
[bookmark: _Toc1241903143]业余无线电台识别码申请材料参考模板
材料1：《业余无线电台设置、使用申请表》
说明：以下样表供行政许可相对人申请由工业和信息化部实施的业余无线电台识别码核发时参考使用。
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc103359680]提示：申请表中标注“*”频段为业余业务次要划分。根据《业余无线电台管理办法》第十五条，设置、使用业余无线电台拟使用《中华人民共和国无线电频率划分规定》确定为次要业务或者与其他无线电业务共同划分为主要业务的业余业务频率的（如5351.5-5366.5kHz等），无线电管理机构应当根据当地无线电台（站）设置和相关无线电频率使用等情况，开展必要的频率协调。根据国内无线电台（站）设置、使用现状，此类申请通常难以完成协调，且会增加协调总时长。如非特别必要，建议申请人审慎选择此类业余业务频率。

	
[bookmark: _Toc103359681]材料2：设备铭牌照片
说明：业余无线电发射设备铭牌样式如下:
[image: 设备铭牌]
图2-1 业余无线电发射设备铭牌XXXX   
XXXX   




材料3：
[bookmark: _Toc1836392871]相关证明材料
说明：此部分主要针对申请人为单位的申请，需要提供的证明材料如下：
[bookmark: _Toc392611177]一、经办人身份证明
如经办人身份证复印件、委托经办人负责申请工作的委托书（加盖公章）。
【举例】
[bookmark: _Toc947236702]委托书
工业和信息化部：
我       （或姓名）系        （单位名称）的法定代表人，现委托我单位的       （姓名）为本次所申请设置、使用业余无线电台的经办人，负责办理业余电台执照相关工作。
特此委托。
受托人：       性别：      年龄：      
部门：      职务：      身份证号码：           
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：

2、 [bookmark: _Toc970637145]业余无线电台技术负责人身份证明
如业余无线电台技术负责人身份证复印件、证明业余无线电台技术负责人为申请单位工作人员的有关材料、经过申请单位法定代表人授权的业余无线电台技术负责人授权书（加盖公章）。
【举例】
[bookmark: _Toc2035939271]授权书
工业和信息化部：
我       （或姓名）系        （单位名称）的法定代表人，现授权我单位的       （姓名）为本次所申请设置、使用的业余无线电台技术负责人，负责电台日常操作、维护等相关工作。
特此授权。
被授权人：       性别：      年龄：      
部门：      职务：      身份证号码：           
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字）：



材料4：
[bookmark: _Toc145091424]特殊业余无线电台相关材料说明
说明：本部分主要针对设置使用业余信标台以及涉及国家主权、安全的其它重要业余无线电台，需要提供的材料如下：
[bookmark: _Toc1484265111]一、频率使用技术方案
应在频率使用技术方案中包括：拟设置、使用业余信标台以及涉及国家主权、安全的其它重要业余无线电台基本情况介绍、功能介绍、具体用途、设备射频技术参数、频率选用方案，以及其他需要说明的情况。
[bookmark: _Toc1386944802]二、电台日常运行、维护方案
    本部分应描述业余无线电台日常运行方案、拟采取的干扰保护和控制措施及系统运维措施。
【举例】
[bookmark: _Toc1043342190]特殊业余无线电台相关材料说明
1、 [bookmark: _Toc1913000361]频率使用技术方案
为实现XX目的，XX（单位/公司）拟设置、使用业余信标台/XX特殊业余无线电台。拟设置、使用的业余信标台/XX特殊业余无线电台将服务于XX（地区），设台地址位于XXX，经纬度：东经XXX°XX′XX＂、北纬XX°XX′XX＂，海拔高度XXX。
拟设置、使用的业余信标台/特殊业余无线电台频率特性如下：
发射（接收）频率范围（频点）、发射功率、调制方式、占用带宽、频率容限、带外发射、杂散发射、天线极化方式、天线距地高度、天线增益、波束宽度，无线电发射设备型号核准代码。
2、 [bookmark: _Toc429699957]电台日常运行、维护方案
XX（单位/公司）将建立XXX电台日常使用档案，对设备进行日常检查、维护和维修，保证其性能指标符合国家标准和国家无线电管理的有关规定，避免对其他依法设置、使用的无线电台（站）产生有害干扰。……
XXX电台在使用中可能受到无线电干扰，根据受干扰的可能情况，考虑采用以下干扰保护和消除措施：……
提示：设置使用特殊业余无线电台的，建议提供本说明材料。



附录4 
[bookmark: _Toc109699602]跨省级行政区域设置、使用业余无线电台
[bookmark: _Toc843160045]必要性说明材料参考模板
材料1：关于XXX跨省级行政区域设置、使用业余无线电台必要性说明材料
[bookmark: _Toc1543699386]一、跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的技术条件
说明：本部分应描述设置使用相应电台的技术条件，如以车载方式使用，请提供车辆（含车牌号）、业余无线电台、天线等相关图片信息；如以背负方式使用，请提供业余无线电台、天线等相关图片信息。
【举例】
为实现业余无线电台车载式/背负式移动架设，使用车辆（车牌号、型号等信息）/便携背包等方式，业余无线电台型号XXX，重量XXX，外观尺寸XXX，……；天线型号XXX，重量XXX，外观尺寸XXX，……；……。

图X.车辆、业余无线电台、天线图片信息
[bookmark: _Toc1382478693]二、跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的技术方案
说明：请提供跨省级行政区域设置、使用本次所申请的业余无线电台的技术方案，包括但不限于：业余无线电台及天线架设方式，供电方式，设备组装连接方式及示意图，……。
[bookmark: _Toc1213633026]三、跨省级行政区域设置、使用业余无线电台需求自评
（一）跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的原因
说明：据实说明跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的原因。
【举例】
本人居住地址位于两省/三省交界地区（距离XX省界为 XX公里），地域条件需跨省级行政区域设置、使用业余无线电台，……；需前往其他省（自治区、直辖市）开展技术交流并设置、使用业余无线电台进行通联，……；需参加业余比赛，……；……。
（二）跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的经历
说明：本人跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的经历，包括跨省级行政区域设置、使用经历及省内外比赛经历。
【举例】
本人于XXXX年XX月XX日在XXX省XX地点利用合法的XX电台开展通联活动，并提供相应照片/相关材料；在XX地点参加XXX业余比赛，并提供相应照片/相关材料；

图X.跨省级行政区域架设及通联日志、业余比赛参赛图片信息
（三）跨省级行政区域设置、使用业余无线电台的计划
说明：跨省级行政区域设置、使用本次所申请的业余无线电台的计划安排。
【举例】
本人拟于XXXX年XX月XX日前往XX省（自治区、直辖市）XX地区架设本次申请的业余无线电台与XX地区爱好者开展通联活动/技术交流，……；参加XX业余比赛，比赛内容为XX，报名情况XX（如有），参赛准备情况XX，……；……。
[bookmark: _Toc65124571]四、其他需要说明的情况
说明：根据个人实际情况，补充其他需要说明的材料。

材料2：按照国家无线电管理规定依法设置、使用该类业余无线电台的承诺书（示例）
本人申请跨省级行政区域设置、使用15瓦以上短波业余无线电台，特此承诺如下:
1. 申请表及本材料中的所有内容真实、准确；
2. 具有与申请设置、使用业余无线电台相适应的操作技术能力；
3. 所使用业余无线电台无线电发射设备符合国家标准和国家无线电管理的有关规定；
4. 严格按照业余无线电台执照载明的参数开展通联，不故意收发业余无线电台执照许可事项之外的无线电信号，不传播、公布或者利用无意接收的信息；不利用业余无线电台谋取经济利益、不进行违法犯罪活动；
5. 申请设置、使用业余无线电台符合城乡规划要求和电磁环境保护等相关规定，并对业余无线电台无线电发射设备及附属天线、设备等的使用安全负责；
6. 对申请设置、使用的业余线电台进行定期维护，避免对其他依法设置、使用的无线电台（站）产生有害干扰，采取必要措施防止电磁辐射污染环境；
7. 严格按照《业余无线电台管理办法》及相关无线电管理规定要求设置、使用业余无线电台，不影响公众利益和他人利益，依法开展业余无线电业务；
8. 严格履行维护国家安全和利益的义务，不从事损害国家安全和利益的活动，严格遵守国家有关安全保密规定；
9. 积极配合无线电管理机构依法在其职权范围内进行监督检查。

           承诺人： 

  年  月  日


附录5
[bookmark: _Toc45932509]业余无线电台识别码核发申请材料
[bookmark: _Toc2019407526]常见问题汇总
1. Q:对申请人或技术负责人操作技术能力类别有何要求？
   A: 申请设置、使用业余无线电台应当具有相应操作技术能力，依照《业余无线电台管理办法》通过相应的操作技术能力验证。根据《业余无线电台管理办法》中不同操作技术能力等级对设置、使用业余无线电台的相关规定，向国家无线电管理机构申请设置、使用15W以上短波业余无线电台的，其申请人或技术负责人应持有B类（须为2024年3月1日前获得）或C类业余无线电台操作技术能力证书，并需在申请页面准确填写操作证编号，编号首字母需大写。
2. Q:业余无线电台基本信息填写时需注意哪些内容？
   A:如为固定台址，页面需填写准确的地理坐标和固定台址的详细地址；如为无固定台址，地理坐标填写“-”即可，台址/使用区域需进一步确认省内还是跨省级行政区域（全国）使用，且应在申请表中填写“车牌号码”（对应车载业余无线电台，背负式、手持式业余无线电台无需填写）。
3. Q:业余无线电台基本参数填写时需注意哪些内容？
   A:使用经过型号核准的无线电发射设备，设备数据（占用带宽、最大发射功率等）需参考型号核准证书。（型号核准证书查询路径：工业和信息化部政务服务平台---结果查询）
4. Q:固定台址和无固定台址提交资料有哪些区别？
   A:固定台址需明确台址和天线距地高度；非固定台址设置使用区域为全国（跨省），需提交跨区域设置业余无线电台必要性的说明材料（附录4）；非固定台址设置使用区域为XX省内（不跨省）无需提交附录4说明材料。
5. Q:关于使用自制、改装、拼装的无线电发射设备需要提交哪些材料？
   A:请参照工信部官网“关于申请设置、使用业余电台所用无线电发射设备相关事宜的说明”第二条。（关于申请设置、使用业余电台所用无线电发射设备相关事宜的说明查阅路径：工业和信息化部官网---工业和信息化部---机关司局---无线电管理局（无线电管理办公室）---科普知识）
6. Q:天线距地高度填写需注意哪些情况？
   A:应填写申请页面中“天线距地高度”，可以以每楼层3米粗略计算天线距地高度。
7. Q:常见的退回补正情形有哪些？
   A1:申请表中的发射设备型号核准代码、设备出场序列号填写与实际不一致。
   A2:申请表中的频率范围超出短波范围或功率低于15瓦。

[bookmark: _Toc1411272838_WPSOffice_Level1]附录6
[bookmark: _Toc67147973]无线电台识别码核发事项流程图

[image: 无线电台识别码核发事项流程图]
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